*Características:*

* *Estrutura em chapa metálica zincada*
* *Espessura da chapa metálica de 1,2mm*
* *4 furos para fixação faceado*
* *Roda em Poliacetal Virgem*
* *Diâmetro da roda de 30 mm*
* *Embutido*
* *Capacidade de peso de até 45 kg*
* *Aplicável em trilho de rasgo ou sobreposto*

*Benefícios:*

* *Abas de apoio (funciona como gabarito)*
* *Fácil Montagem*
* *Proporciona um melhor acabamento entre portas (Reduzindo poeiras e insetos)*
* *Evita o empenamento da porta*
* *Altamente resistente*
* *Variações de trilhos*
* *Furos oblongos para ajuste do esquadro da porta*
* *Dispensa marcação de furos (Fixação)*

Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=RA4aYVHZx7Q